1.	Smontaggio, trasporto in cantiere dall'area di dismissione taglio secondo le indicazioni della ddl e rimontaggio del pannello del Maestro Catalano, in dotazione della committenza, con successivo  ripristino dei bordi da parte dell'Autore (prestazione non quantificata), il tutto a perfetta regola d'arte.
       										       Superficie mq. 15,60

2.	Fornitura e collocazione di banco reception di dimensioni come da progetto con struttura portante costituita da tubolari in acciaio a sezione quadra mm 40x40 saldata, verniciati a polveri epossidiche di colore metallizzato. Il piano di lavoro costituito da pannelli di truciolare rivestito in melaminico antigraffio ed antiriflesso di spessore mm 30 e bordati perimetralmente con ABS spessore mm 2 stondato agli spigoli. Paretina frontale costituita da pannelli retti e curvi di sp 18 mm rivestiti in laminato sulle due facce. Orizzontalmente saranno presenti tre fresature ad interasse irregolare per il successivo inserimento di un profilo in plastica con lamina di alluminio. La paretina di chiusura sarà realizzata in nobilitato, il top superiore in vetro satinato.
               								                                Quantità N. 1

3    Fornitura e collocazione di poltroncina di circa cm 70x60 in pianta, realizzata mediante stampaggio rotazionale, costituita da un unico nastro di polietilene con una texture liscia all'interno e lavorata all'esterno nei colori scelti dalla ddl.                
              									                   Quantità N. 6

4.	Fornitura e posa in opera di tavolino basso ampio piano d’appoggio di forma rettangolare con basamento in metallo. Altezza minima di 25 cm, dimensioni del piano 130x85 cm, piano in vetro di colore e finitura a scelta della D.L.
Quantità n. 1